	 Załącznik nr 2
do zaproszenia do złożenia oferty


FORMULARZ TECHNICZNY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup  2 sztuk fabrycznie nowych  chłodni kontenerowych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

Wykonawca:
1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego 
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę”,
2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”, 
b) wpisując słowo „tak”,
c) wpisując oferowane parametry. 


Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:
opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego 
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne 
i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia 
co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.



	Parametry wymagane

	Lp.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez
Wykonawcę


	1.
	Typ chłodni:
Kontenerowa z przedsionkiem sanitarnym

	Typ chłodni:


	2.
	Wymiary chłodni zewnętrzne:
a) długość 4000 mm 
b) szerokość 2000 mm
c) wysokość min 2800 mm

	Wymiary chłodni zewnętrzne:



	3.
	Konstrukcja:
Płyty warstwowe o grubości ścian min 100 mm z rdzeniem poliuretanowym

	Konstrukcja:



	4.
	Ściana i podłoga i dach kontenera:
Wykonane z płyty warstwowej o grubości min 100 mm. Podłoga dodatkowo pokryta blachą kwasoodporną, zmywalna.

	Ściana i podłoga i dach kontenera:

	5.
	Urządzenie chłodnicze-  agregat:
a) pozwalający utrzymać temperaturę od -5°C do 10°C
b) zasilane napięciem 230 VAC

	Urządzenie chłodnicze-  agregat:


	6.
	Wyposażenie:

a) kolejka (tyrolka) do zawieszania haków ze stali kwasoodpornej o średnicy min 40 mm, nośność kolejki 1500 kg
b) haki w ilości  min 15 szt.
c) rozdzielnica i instalacja elektryczna zespolona z oświetleniem LED i gniazdami hermetycznymi bryzgoszczelnymi natynkowymi
d) licznik energii elektrycznej
e) sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur
f) 2 komplety kluczy
g) Oczka plombownicze przy drzwiach chłodniczych
h) wewnętrzna instalacja wodna z możliwością podłączenia przyłącza z sieci wodociągowej
i) wewnętrzna kanalizacja odprowadzająca ścieki z umywalki na zewnątrz
j) odprowadzenie skroplin z agregatu chłodniczego  rurą z PCV
k) chłodnia wyposażona w drzwi chłodnicze o szerokości 900 mm
l) drzwi wejściowe do przedsionka z płyty izolacyjnej o grubości 40 mm
	Wyposażenie:

	7.
	Przedsionek sanitarny:
a) znajdujący się z przodu chłodni
b) wyposażony w umywalkę ze stli nierdzewnej wraz z instalacją do poboru wody
c) elektryczny podgrzewacz wody oraz gniazdo sieciowe do jego podłączenia
d) blat do pisania ze stali kwasoodpornej
e) apteczka, instrukcja BHP, przeciwpożarowa, mycia i dezynfekcji rąk

	Przedsionek sanitarny:


	8.
	Gwarancja:
2  lata
	Gwarancja:



	…………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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